**Příloha č. 1** Čestné prohlášení o splnění požadovaných technických parametrů

 Ke dni podání nabídky na veřejnou zakázku „**Vozidlo – nosič kontejneru do 18 tun s hydraulickým jeřábem na dálkové ovládání včetně příslušenství**“ čestně prohlašujeme, že společnost …………………………………………………………….dodá vozidlo výrobce…………….značky(model)……………………………………………splňující níže definované technické parametry:

**Technická specifikace vozidla**

 **„Vozidlo – nosič kontejneru do 18 tun s hydraulickým jeřábem na dálkové ovládání včetně příslušenství**”

|  |
| --- |
| **Nástavba – nosič kontejneru - technické parametry** |
| Výška háku hydraulicky stavitelná 1 000 – 1 570 mm |
| Kapacita zdvihu min. 14 000 kg při maximálním zalomení ramene |
| Vhodná pro kontejnery o rozteči podélníků 1 060 mm |
| Pro délky kontejnerů rozsahu 3 200 – 4 800 mm |
| Nouzové ovládání nosiče na levé straně vozidla |
| Ovládání nosiče z kabiny řidiče |
| Vnitřní hydraulické jištění kontejnerů doplněné o pevné vnější opěry podélníků kontejnerů v jedné ose (hydraulická pístnice vnitřních zámků oproti vnějším opěrám) |
| Světelná signalizace odjištěného kontejneru na panelu ovládání |
| Elektronické a hydraulické jištění mylné operace obsluhy |
| Bezúdržbové uložení teleskopu |
| Hmotnost nosiče max. 1.400 kg |
| Styčná plocha háku s okem kontejneru opatřena otěruvzdorným materiálem |
| Hák s automatickou gravitační pojistkou proti samovolnému vypadnutí kontejneru |
| Všechny čepy ze zušlechtěného materiálu |
| Uložení kontejneru min. 6-ti bodové (např. 2x naváděcí kladka, 2x odlehčovací kladka, 2x konzola s otěruvzdorným skluzem) |
| Barevné provedení RAL 7021 |
| **Nástavba – jeřáb na ovládání - technické parametry** |
| Zdvihový moment min. 14,6 mt (tunometry – výkon jeřábu) |
| Otáčecí moment min 1,6 mt (15,7 kNm) |
| Dosah min. 7,3 m / 1 900 kg |
| Rozsah otoč min. 420° |
| Výška jeřábu v transportní poloze max. 2220 mm |
| Svařovaný podstavec HNJ (hydraulický nakládací jeřáb) |
| Možnost zalomení zalamovacího ramene-teleskopického HNJ o 15° |
| Zástavbová šířka vč. hydr. opěr, hadicové a sekční výbavy max. 1 000 mm |
| Kompletní hmotnost jeřábu (vč. podpěr) – max. 1 950 kg |
| Dálkové ovládání 6L - 6 funkcí lineární |
| Start/stop motoru na dálkovém ovládání |
| Přepínání jeřáb/opěra na dálkovém ovládání |
| Kontrola stability v rozsahu 360° zcela variabilní dle polohy podpěr |
| Kontinuální snímání polohy opěr 0 - 100% |
| Otáčky motoru pro pohon hydraulického rozvodu +/- na dálkovém ovládání |
| Hydraulicky výsuvné trámce opěr |
| Hydraulicky otočné válce o 180 ° |
| Aktivovaná hydraulická sekce na konci ramene s řetízkem pro vysýpání kontejneru |
| Nosnost háku min. 8 t |
| Ochrana pístnice zalamovacího ramene |
| Chladič oleje |
| Redukční přetlakové ventily min. 175 bar |
| **Vozidlo – podvozek – technické parametry** |
| Legislativní hmotnost vozidla min. 18 000 kg |
| Rozvor vozidla 4 400 – 4 500 mm |
| Pohon 4x2 |
| Technická nosnost přední nápravy min. 7 500 kg |
| Vzduchové pérování zadní nápravy |
| Technická nosnost zadní nápravy min. 11 500 kg |
| Objem nádrže na palivo min. 300 l |
| Objem nádrže na AdBlue min. 35 l |
| Zadní zábrana proti podjetí, ocel - PEVNÁ |
| Motor: vznětový, kapalinou chlazený |
| Emisní norma EURO VI |
| Výkon motoru min. 320 Hp |
| Automatická převodovka |
| Manuální řazení v automatickém režimu, včetně kickdown funkce |
| Pomocný pohon z převodovky pro pohon hydraulického čerpadla |
| Kabina dvoumístná |
| Barva kabiny bílá RAL 9010 |
| Imobilizér |
| Tempomat s ovládáním na volantu |
| Digitální tachograf |
| Kamera s pohledem dozadu umístěná na konci podvozku a displejem v kabině |
| Šířka kabiny vozidla bez zrcátek – min. 2 230 mm |
| Handsfree |
| Klimatizace |
| Elektrické ovládání bočních oken |
| Elektrické zamykání dveří, dálkové ovládání |
| Okno v zadní stěně kabiny |
| Elektricky ovládaná boční zpětná zrcátka |
| 2 ks majáků na střeše kabiny, oranžové, vpředu |
| Povinná výbava vozidla dle zákona č. 341/2002 Sb. |
| Baterie min. 2 x 170 Ah |
| Tažné zařízení včetně vzduchových vývodů pro přívěs |
| Rezervní kolo volně ložené celoroční pneu |
| Reflexní sklopná tabule „A“ 2 ks |
| Schránka na nářadí min. 1 ks |

V …………………………………., dne ……………………..

 Podpis oprávněné osoby