**Kazetová markýza na terasu 2.NP**

Šířka: 6,0m

Výsuv: 4,0m

Typ ramen: rozkládací hliníková s pružinou

Úhel sklonu ramen 10-45°

Elektrické ovládání: motor

Montáž: čelně na fasádu

Bez volánu

Barva: šedo-cihlová (v barvě fasády MŠ) barva bude konzultována s investorem a projektantem.



**Stříška před vstup**


Délka: 2,0m

Šířka: 1,0m


Konstrukce: Nosná kce z žárově pozinkovaných jeklů + bezpečnostní sklo ESG se zabroušenými a leštěnými hranami + boční lemování na stěně

Tloušťka skla: 12mm

Kotvení: Nosné profily zasekány do stávající stěny nad překlad dveří a kotveny chemickou kotvou.



**ŘEZ STŘÍŠKOU**



**Okno dvoukřídlé plastové - bílé**

rozměr stavebního otvoru: 1760x1480mm

barva: bílé

popis: plastové dvoukřídlé okno sklopné otočné + otočné, zaskleno izolačním dvojsklem, včetně kování a sady krytek kování v barvě okna

Uf=1,3W/m2K

