|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | stávající | B8 Zn |  |  | Výměna | 2/2500 Zn |  | 2x | ±0,0° | X | 2x |  | SR 462 - 14 Cu | X | 23,0 | X | L1, L2 |
| 2 | přesun |  |  | SLM5 Zn | Výměna | - | X |  | ±0,0° | X | X |  | SR 461 - 14 Cu | X | 5,0 | X | L1 |
| 3 | přesun |  |  | SLM5 Zn | Výměna | - | X |  | ±0,0° | X | X |  | SR 461 - 14 Cu | X | 5,0 | X | L2 |
| 4 | přesun |  |  | SLM5 Zn | Výměna | - | X |  | ±0,0° | X | X |  | SR 461 - 14 Cu | X | 5,0 | X | L3 |
| 5 | přesun |  |  | SLM5 Zn | Výměna | - | X |  | ±0,0° | X | X |  | SR 461 - 14 Cu | X | 5,0 | X | L1 |
| 6 | stávající | B8 Zn |  |  | Výměna | 1/3000 Zn |  | X | ±0,0° | X | X |  | SR 461 - 14 Cu | X | 11,5 | X | L1 |
| 7 | stávající | B8 Zn |  |  | Výměna | 1/2500 Zn |  | X | ±0,0° | X | X |  | SR 461 - 14 Cu | X | 11,5 | X | L3 |
| 8 | stávající | B8 Zn |  |  | Výměna | 1/2500 Zn |  | X | ±0,0° | X | X |  | SR 461 - 14 Cu | X | 11,5 | X | L2 |
| 9 | stávající | B8 Zn |  |  | Výměna | 1/2500 Zn |  | X | ±0,0° | X | X | X | SR 462 - 14 Cu | X | 11,5 | X | L1, L3 |
| 10 | stávající |  |  | SLM5 Zn | Výměna | - | X |  | ±10,0° | X | X |  | SR 461 - 14 Cu | X | 5,0 | X | L3 |
| 11 | stávající |  |  | SLM5 Zn | Výměna | - | X |  | ±10,0° | X | X |  | SR 461 - 14 Cu | X | 5,0 | X | L2 |
| 12 | stávající |  | B5 Zn |  | Výměna | - | X |  | ±10,0° | X | X |  | SR 461 - 14 Cu | X | 5,0 | X | L1 |
| 13 | stávající |  | B5 Zn |  | Výměna | - | X |  | ±10,0° | X | X |  | SR 461 - 14 Cu | X | 5,0 | X | L3 |
| 14 | stávající |  | B5 Zn |  | Výměna | - | X |  | ±10,0° | X | X |  | SR 461 - 14 Cu | X | 5,0 | X | L2 |
| 15 | stávající |  | B5 Zn |  | Výměna | - | X |  | ±10,0° | X | X |  | SR 461 - 14 Cu | X | 5,0 | X | L1 |
| 16 | stávající |  |  | SLM5 Zn | Výměna | - | X |  | ±10,0° | X | X | X | SR 462 - 14 Cu | X | 5,0 | X | L1, L3 |
| 17 | stávající |  |  | SLM5 Zn | Výměna | - | X |  | ±10,0° | X | X |  | SR 461 - 14 Cu | X | 5,0 | X | L2 |
| **CELKEM** | | **5 ks** | **4ks** | **8ks** |  | **3 + 1 + 1 ks** | **12 ks** | **6 ks** |  |  | **18 ks** | **2 ks** | **SR 461–14 ks**  **SR 462–3 ks** | **17 ks** | **129 m** | **17 ks** |  |

Demontáž:

* 2 ks reproduktor MR
* 140 m nadzemní závěsný kabel MR včetně upevňovacích armatur
* Demontáž a opětovná montáž:
* 2 ks Reproduktorová kombinace bezdrátového MR
* 4 ks informační směrová tabulka 3 ks dopravní značka (tabulka)