**Požadavky na venkovní žaluzie na oknech na J, V a Z straně objektu bazénové haly**

* venkovní žaluzie
* motor na dálkové ovládání, možnost částečného spuštění žaluzií a natočení lamel o 90°. Ovládání na 8 samostatných částí viz. výkres rozpis oken (vč. dálkového ovládání):
  1. jižní strana budovy RELAX okna A 4-A17
  2. jižní strana budovy RELAX okna B14-B17
  3. jižní strana budovy bazénu okna A3-A13 a G
  4. jižní strana budovy bazénu okna B3-B13, E a H
  5. východní strana bazénu okna A1-A2
  6. východní strana bazénu okna B1-B2
  7. západní strana RELAX okna C a A18-A23
  8. západní strana RELAX okna D a B18-B23
* vedení ve vodících přiznaných lištách v barva RAL dle výběru bílá,
* typ krycího plechu - AL 1,5mm tvar L (podomítkový) – jednostranný nástřik RAL bílá dle výběru, dolní lišta - hliníková, barva RAL dle výběru bílá
* typ lamely - hliníková, barva dle aktuálního vzorníku bílá
* systém bude vybaven 3-mi čidly na vítr ( jih, východ a západ budovy)
* včetně montáže a dopravy
* nelze použít pro montáž plošinu, pouze mobilní lešení - pojízdné hliníkové lešení - pro práci ve výšce max. 6,5 m. Nutná výstroj a vybavení pro práci v půdním prostoru (prostor nad bazénem)
* rozměry:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka | | šířka | výška | kusů | motor | poznámka |
| 1 | A | 3,03 | 3,5 | 23 | 23 |  |
| 2 | B | 3,03 | 2,5 | 23 | 23 |  |
| 3 | C | 1,60 | 3,5 | 1 | 1 |  |
| 4 | D | 1,60 | 2,5 | 1 | 1 |  |
| 5 | E | 1,50 | 2,5 | 1 | 1 |  |
| 6 | F | 0,70 | 2,2 | 2 | 0 | dveře - 2x vnitřní žaluzie - mechanická |
| 7 | G | 3,30 | 3,5 | 1 | 1 |  |
| 8 | H | 1,80 | 0,7 | 1 | 1 |  |

Rozměry jsou uvedeny v metrech. Bude nutno vlastní zaměření. Rozměry jsou orientační.

Vnitřní žaluzie na dveřích nebudou el. ovládané.

* Součástí montáže žaluzií je i napojení na eletřinu (vč.práce).

materiál:

cca 300 metrů kabel CYKY 3C x 1,5

cca100 metrů kabelový žlab 50x50mm GZ včetně kotvících a spojovacích prvků

cca 500 kusů stahovací pásky GPH černé VPC 2/160 (2,6x160)

6 kusů jistič B10/1 10A

6 kusů kabelová vývodka PG13,5 s maticí