**SVĚTELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY LED SVÍTIDEL**

**TYP A.**  
Světelný tok (Svítidlo): 4897 lm  
Světelný tok (Zdroje:): 5564 lm  
Výkon svítidla: 56.0 W

Teplota chromatičnosti: WW , teple bílá, 3000K  
Klasifikace svítidel dle CIE: 100  
Kód CIE Flux Code: 50  78  97  100  87  
Stupeň krytí: IP66

|  |  |
| --- | --- |
| Výstup světla 1 | Diagram Jasu |
|  |  |

**TYP B.**

Světelný tok (Svítidlo): 3730 lm  
Světelný tok (Zdroje:): 4238 lm  
Výkon svítidla: 39.0 W

Teplota chromatičnosti: WW , teple bílá, 3000K  
Klasifikace svítidel dle CIE: 100  
Kód CIE Flux Code: 50  78  97  100  87  
Stupeň krytí: IP66

|  |  |
| --- | --- |
| Výstup světla 1 | Diagram Jasu |
|  |  |

**TYP C.**

Světelný tok (Svítidlo): 2834 lm  
Světelný tok (Zdroje:): 3220 lm  
Výkon svítidla: 28.0 W

Teplota chromatičnosti: WW , teple bílá, 3000K  
Klasifikace svítidel dle CIE: 100  
Kód CIE Flux Code: 50  78  97  100  87  
Stupeň krytí: IP66

|  |  |
| --- | --- |
| Výstup světla 1 | Diagram Jasu |
|  |  |

**TYP D.**

Světelný tok (Svítidlo): 2834 lm  
Světelný tok (Zdroje:): 3220 lm  
Výkon svítidla: 18,9 W

Teplota chromatičnosti: WW , teple bílá, 3000K  
Klasifikace svítidel dle CIE: 100  
Kód CIE Flux Code: 50  78  97  100  87  
Stupeň krytí: IP66

|  |  |
| --- | --- |
| Výstup světla 1 | Diagram Jasu |
|  |  |