|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontroloval** | | **Vypracoval** | **Kreslil** |  | |
| Ing. R. Hlaušek | | Bc. M. Maďarová | Bc. M. Maďarová |
|  | |  |  |
| **Investor** | | Město Nový Jičín,  Masarykovo nám. 1/1, 74101 Nový Jičín | | **Formát** |  |
| **Datum** | 10/2020 |
| **Místo stavby** | | Parc. č. st. 132/1, k. ú. Nový Jičín-město | | **Účel** | DPS |
| Akce: | Výměna střešní krytiny na objektu č. p. 1, Nový Jičín | | | **Měřítko** |  |
| **Arch. číslo** | BE/2020/04 |
| Obsah: VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ | | | | **Číslo kopie** | **Číslo výkresu**  **D 1.1.09** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OZN. | POPIS | SCHÉMA | MATERIÁL, BARVA | TL.  PLECHU [mm] | PLOCHA [m2] | | |
| K01 | STŘEŠNÍ KRYTINA FALCOVANÁ |  | POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH S POVRCH. ÚPRAVOU NA BÁZI POLYURETANU A POLYAMIDU TL. 50 μm, ČERVENÁ RR29 | 0,5 | 273,4 | | |
|  | | | | | **RŠ [mm]** | **DÉLKA [m]** | **POČET [ks]** |
| K02 | PODOKAPNÍ ŽLAB |  | POPLASTOVANÝ PLECH,  ČERVENÁ RR29 | 0,7 | 530 | 10,75 | - |
| POZN.: V MÍSTĚ VYÚSTĚNÍ ÚŽLABÍ BUDE PODOKAPNÍ ŽLAB LOKÁLNĚ NAVÝŠEN OCHRANNÝM PLECHEM PODLE PŘÍLOHY A K ČSN 73 3610 | | | | | | | |
| K03 | PODOKAPNÍ ŽLAB |  | POPLASTOVANÝ PLECH,  ČERVENÁ RR29 | 0,7 | 330 | 3,05 | - |
| POZN.: V MÍSTĚ VYÚSTĚNÍ ÚŽLABÍ BUDE PODOKAPNÍ ŽLAB LOKÁLNĚ NAVÝŠEN OCHRANNÝM PLECHEM PODLE PŘÍLOHY A K ČSN 73 3610 | | | | | | | |
| K04 | ŽLABOVÝ HÁK |  | POPLASTOVANÝ PLECH,  ČERVENÁ RR29 | 6 | 800 | - | 14 |
| K05 | ŽLABOVÝ HÁK |  | POPLASTOVANÝ PLECH,  ČERVENÁ RR29 | 6 | 560 | - | 4 |

**ROZMĚRY KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. SKUTEČNÉ PROVEDENÍ NUTNO PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!**

**PŘI PROVÁDĚNÍ MUSÍ BÝT ZOHLEDNĚNA VELIKOST DILATAČNÍCH ÚSEKŮ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ V SOULADU S ČSN 73 3610.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OZN. | POPIS | SCHÉMA | MATERIÁL, BARVA | TL.  PLECHU [mm] | RŠ [mm] | DÉLKA [m] |
| K06 | OKAPOVÉ LEMOVÁNÍ |  | POPLASTOVANÝ PLECH,  ČERVENÁ RR29 | 0,5 | 250 | 68,8 |
| K07 | OKAPNICE |  | POPLASTOVANÝ PLECH,  ČERVENÁ RR29 | 0,5 | 161 | 17,7 |
| K08 | OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY  (SKLON 5 %) |  | POPLASTOVANÝ PLECH,  ČERVENÁ RR29 | 0,5 | 560 | 13,8 |
| K09 | LEMOVÁNÍ ATIKY |  | POPLASTOVANÝ PLECH,  ČERVENÁ RR29 | 0,5 | 220 | 31,5 |
| K10 | VĚTRACÍ LIŠTA MEZI DRÁŽKAMI |  | POPLASTOVANÝ PLECH,  ČERVENÁ RR29 | 0,5 | 168 | 50,0 |

**ROZMĚRY KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. SKUTEČNÉ PROVEDENÍ NUTNO PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!**

**PŘI PROVÁDĚNÍ MUSÍ BÝT ZOHLEDNĚNA VELIKOST DILATAČNÍCH ÚSEKŮ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ V SOULADU S ČSN 73 3610.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OZN. | POPIS | SCHÉMA | MATERIÁL, BARVA | TL.  PLECHU [mm] | RŠ [mm] | DÉLKA [m] | POČET [ks] |
| K11 | OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ S MEZILEHLOU VODNÍ ZÁBRANOU A STOJATÝMI OHYBY |  | POPLASTOVANÝ PLECH,  ČERVENÁ RR29 | 0,5 | 1070 | 21,1 | - |
| K12 | HŘEBENÁČ |  | POPLASTOVANÝ PLECH,  ČERVENÁ RR29 | 0,5 | 455 | 9,3 | - |
| K13 | KRYCÍ LIŠTA KE ZDI |  | POPLASTOVANÝ PLECH,  ČERVENÁ RR29 | 0,5 | 235 | 28,6 | - |
| K14 | OPLECHOVÁNÍ ATIKY - BOČNÍ | Obsah obrázku budova, stůl, stojící, vsedě  Popis byl vytvořen automaticky | POPLASTOVANÝ PLECH,  ČERVENÁ RR29 | 0,5 | 75-358 | 35,15 | - |
| K15 | OPLECHOVÁNÍ ATIKY – HORNÍ  (SKLON 5 %) | Obsah obrázku budova, vsedě, muž, podepsat  Popis byl vytvořen automaticky | POPLASTOVANÝ PLECH,  ČERVENÁ RR29 | 0,5 | 750 | 1,1 | 32 |

**ROZMĚRY KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. SKUTEČNÉ PROVEDENÍ NUTNO PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!**

**PŘI PROVÁDĚNÍ MUSÍ BÝT ZOHLEDNĚNA VELIKOST DILATAČNÍCH ÚSEKŮ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ V SOULADU S ČSN 73 3610.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OZN. | POPIS | SCHÉMA | MATERIÁL, BARVA | TL.  PLECHU [mm] | RŠ [mm] | DÉLKA [m] | POČET [ks] |
| K16 | OPLECHOVÁNÍ ZDI | Obsah obrázku budova, malé, vsedě, dveře  Popis byl vytvořen automaticky | POPLASTOVANÝ PLECH,  ČERVENÁ RR29 | 0,5 | 0-620 | 4,4 | - |
| K17 | OPLECHOVÁNÍ ČELA ATIKY | Obsah obrázku vsedě, stůl, staré, dřez  Popis byl vytvořen automaticky | POPLASTOVANÝ PLECH,  ČERVENÁ RR29 | 0,5 | 630 | 0,8 | 1 |
| K18 | OPLECHOVÁNÍ ZAKONČENÍ ATIKY | Obsah obrázku vsedě, kufr  Popis byl vytvořen automaticky | POPLASTOVANÝ PLECH,  ČERVENÁ RR29 | 0,5 | 790 | 0,4 | 1 |

**ROZMĚRY KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. SKUTEČNÉ PROVEDENÍ NUTNO PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!**

**PŘI PROVÁDĚNÍ MUSÍ BÝT ZOHLEDNĚNA VELIKOST DILATAČNÍCH ÚSEKŮ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ V SOULADU S ČSN 73 3610.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OZN. | POPIS | SCHÉMA | MATERIÁL, BARVA | TL.  PLECHU [mm] | RŠ [mm] | DÉLKA [m] | POČET [ks] |
| K19 | KŘÍDLO STŘEŠNÍHO POKLOPU |  | POPLASTOVANÝ PLECH,  ČERVENÁ RR29 | 1,0 | - | - | 3 |
| K20 | BOČNÍ LEMOVÁNÍ POKLOPU |  | POPLASTOVANÝ PLECH,  ČERVENÁ RR29 | 0,5 | 274 | 0,75 | 6 |
| K21 | HORNÍ LEMOVÁNÍ POKLOPU |  | POPLASTOVANÝ PLECH,  ČERVENÁ RR29 | 0,5 | 395 | 0,75 | 3 |
| K22 | SPODNÍ LEMOVÁNÍ POKLOPU |  | POPLASTOVANÝ PLECH,  ČERVENÁ RR29 | 0,5 | 330 | 0,75 | 3 |

**ROZMĚRY KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. SKUTEČNÉ PROVEDENÍ NUTNO PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!**

**PŘI PROVÁDĚNÍ MUSÍ BÝT ZOHLEDNĚNA VELIKOST DILATAČNÍCH ÚSEKŮ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ V SOULADU S ČSN 73 3610.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OZN. | POPIS | SCHÉMA | MATERIÁL, BARVA | DÉLKA [m] | POČET [ks] |
| K23 | KONZOLA SNĚHOVÉ ZÁBRANY A UPEVŇOVACÍ PRVEK  (ROZTEČ 500 mm) |  | POPLASTOVANÝ PLECH,  ČERVENÁ RR29 | - | 28 |
| K24 | TRUBKA SNĚHOVÉ ZÁBRANY |  | POPLASTOVANÝ PLECH,  ČERVENÁ RR29 | 1,0 | 2 |
| 3,0 | 8 |

**ROZMĚRY KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. SKUTEČNÉ PROVEDENÍ NUTNO PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ!**

**PŘI PROVÁDĚNÍ MUSÍ BÝT ZOHLEDNĚNA VELIKOST DILATAČNÍCH ÚSEKŮ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ V SOULADU S ČSN 73 3610.**