Obsah

[Obsah 0](#_Toc130450406)

[A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1](#_Toc130450407)

[A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1](#_Toc130450408)

[A.1.1 Údaje o stavbě 1](#_Toc130450409)

[A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 1](#_Toc130450410)

[A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 1](#_Toc130450411)

[A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 1](#_Toc130450412)

[A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 2](#_Toc130450413)

[A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 2](#_Toc130450414)

[A.5 ČLENĚNÍ ODSTRAŇOVANÉ STAVBY 3](#_Toc130450415)

[B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4](#_Toc130450416)

[B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 4](#_Toc130450417)

[B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 5](#_Toc130450418)

[B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 6](#_Toc130450419)

[B.4 ÚPRAVY TERÉNU A ŘEŠENÍ VEGETACE PO ODSTRANĚNÍ STAVBY 6](#_Toc130450420)

[B.5 ZÁSADY ORGANIZACE BOURACÍCH PRACÍ 6](#_Toc130450421)

[ZÁVĚR 10](#_Toc130450422)

[C. SITUAČNÍ VÝKRESY 11](#_Toc130450423)

[C.1 Situace širších vztahů 11](#_Toc130450424)

[C.2 Katastrální situační výkres 11](#_Toc130450425)

[D. DOKUMENTACE 11](#_Toc130450426)

[**D.1.** **Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu** 11](#_Toc130450427)

[E. DOKLADOVÁ ČÁST 11](#_Toc130450428)

# A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

# A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

## A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby: SKLADOVÉ OBJEKTY, Horní nádraží

Odstranění skladovacích objektů, Horní nádraží NJ

Místo stavby: parc.č. st. 494, 1998, 695/1

k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí

Předmět dokumentace: Dokumentace pro odstranění stavby

## A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi

Město Nový jičín

Masarykovo nám. 1/1,

741 01 Nový Jičín

## A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace

Hlavní projektant: Ing. Jarmila Vávrová

Záhuní 804,

Frenštát pod Radhoštěm, 744 01

ČKAIT: 1102616

Zpracovatelé PD: stavební část - Ing. Arch. Alice Valčíková

# A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

* Zadání investora
* Snímek katastrální mapy
* Prohlídka místa a fotodokumentace stávajícího stavu
* Zaměření stávajícího stavu

# A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ

**a) údaje o území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází**

Jedná se o bourací práce skladovacích objektů v areálu Horního nádraží, v katastrální území Horní předměstí – Nový Jičín, parcela č. 494, 1998, 695/1. Prostor je volně přístupný veřejnosti. Navazuje na nově vybudovanou cyklostezku, průmyslový areál Tonak a Dřevotrust a nedaleké sídliště s bytovými domy.

Jedná se o dva samostatné objekty, které spolu sousedí.

SO 01 – Skladovací objekt se sociálním zázemím

SO 02 – Skladovací objekt

Řešené objekty jsou částečně využívany okolními provozovnami jako sklad či sociální zázemí, ale svůj původní charakter již budovy dlouhodobě nenaplňují.

**b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),**

Dotčené území se nenachází v žádné památkové zóně ani zvláště chráněném či záplavovém území.

**c) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,**

Demolice staveb je navržena s ohledem na požadavky DOSS.

**d) seznam sousedních pozemků nezbytných k provedení bouracích prací (podle katastru nemovitostí)**

Neřeší se.

**j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).**

parc č. druh dle KN výměra

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| stavební pozemek: | St. 494 | zast. pl. a nádvoří | 332 m2 |
| sousední pozemek: | 695/1 | ostatní plocha | 9186 m2 |
| sousední pozemek: | | 1998 | zast. pl. a nádvoří | 74 m2 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

* Pozemky jsou ve vlastnictví investora

# A.4 ÚDAJE O STAVBĚ

**a) druh a účel užívání odstraňované stavby,**

SO 01 – Skladovací objekt s rampou a sociálním zázemím

SO 02 – Skladovací objekt

Řešené objekty jsou částečně využívany okolními provozovnami jako sklad či sociální zázemí, ale svůj původní charakter již budovy dlouhodobě nenaplňují.

**b) údaje o ochraně odstraňované stavby podle jiných právních předpisů1), (informace o zrušení prohlášení věci za kulturní památku apod.)**

Neřeší se.

**c) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,**

Dokumentace je v souladu s požadavky dotčených orgánů.

**d) stávající kapacity odstraňované stavby**

Plocha pozemků 9592 m2

Zastavěná plocha SO 01 332 m2

Zastavěná plocha SO 02 74 m2

**e) základní předpoklady pro odstranění stavby – časové údaje o průběhu prací, členění na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby**

Předpokládaný termín zahájení bouracích prací bude 10/2024.

Předpokládaný termín ukončení bouracích prací bude 10/2025.

Orientační náklady: 2.400.000,-

Způsob odstranění stavby: dodavatelsky.

# A.5 ČLENĚNÍ ODSTRAŇOVANÉ STAVBY

**SO 01** - Skladovací objekt s rampou a sociálním zázemím

**SO 02** - Skladovací objekt

# B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

# B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

1. **charakteristika zastavěného stavebního pozemku**

Pozemek se nachází v k.ú. Nový Jičín - Horní Předměstí na parc. č. 494, 695/1, 1998. Stávající objekty jsou umístěny v rámci areálu Horního nádraží, které je umístěno v městské části Žilina a přímo sousedí s průmyslovým areálem Tonaku. Zástavba v okolí pozemku je převážně průmyslová či výrobní. V blízkosti jsou ale také bytové domy.

1. **Stávající ochranná a bezpečnostní pásma**

Demolice bude mít vliv na bezpečnostní pásmo inženýrských sítí, které se zde nacházejí. Přípojka jednotné kanalizace bude ukončena revizní šachtou z PP DN 425 na pozemku investora, zbývající část bude demontována v rámci demolice. Přípojku budu možné využít v rámci nové výstavby při celkové revitalizaci prostor, tato varianta bude řešena v samostatném řízení.

Demolice nebude mít vliv na okolní pozemky. Demolice nebude způsobovat nadměrný hluk ani znečištění okolí, a tak není zapotřebí zvláštních opatření – za průběh stavby bude odpovědná autorizovaná firma. V případě znečištění komunikace bude neprodleně po dokončení dílčích prací očištěna od nečistot.

BOZP se bude řídit podle vyhlášky č.324/2009 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 31. července 1990 o bezpečnosti práce a technických zařízení.

1. **Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,**

Nevyskytují se.

1. **Vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území**

Odstranění stavby bude mít minimální vliv na okolní pozemky a stavby. Demolice bude mít vliv na stavbu inženýrských sítí, které se zde nacházejí. Přípojka jednotné kanalizace bude ukončena revizní šachtou z PP DN 425 na pozemku investora, zbývající část bude demontována v rámci demolice. Přípojku budu možné využít v rámci nové výstavby při celkové revitalizaci prostor, tato varianta bude řešena v samostatném řízení.

1. **Zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu**

Výše uvedené stavební práce nebudou mít významný negativní vliv na životní prostředí.

* likvidace tuhých odpadů – odvoz na skládku k tomu určenou
* likvidace nebezpečných odpadů – nevznikne žádný nebezpečný odpad
* vliv na ovzduší – ovzduší nebude stavbou znečišťováno
* při demoličních pracích bude používáno skrápění vodou
* zatížení hlukem – stavba nebude způsobovat nadměrný hluk
* při demoličních a bouracích pracích budou využívány kompresorové bourací kladiva klasické stavební výroby a v režimu denní pracovní doby (alternativně lze dohodnout časový režim prováděných prací se sousedními provozovnami)

PÉČE O OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Stavba nemá vliv na životní prostředí - nakládání s odpadem při stavbě zajistí dodavatel stavby: přehled a kategorizace odpadů viz. bod B.5 g).

1. **Požadavky na kácení dřevin**

Na kácení dřevin nevznikl v rámci stavby požadavek.

1. **věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice**

Demolice objektu bude probíhat jako celek a nemá žádné věcné ani časové vazby. Další investice pro danou stavbu nejsou přímo podmíněny.

1. **seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí**

stavební pozemky v majetku stavebníka dotčené stavbou

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *parc.č.* | *druh dle KN* | *Výměra* m2 |
| St. 494 | Zastavěná plocha a nádvoří | 332 |
| 695/1 | Ostatní plocha | 9186 |
| 1998 | Zastavěná plocha a nádvoří | 74 |

1. **seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo**

Vznik ochranného ani bezpečnostního pásma není vyžadován.

# B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

1. **stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí**

SO 01 – Jedná se o podélný jednopodlažní objekt, který původně sloužil jako skladovací pro potřeby bývalého nádraží. Objekt je částečně zděný z CPP a částečně je tvořený dřevokonstrukcí. Objekt je sice jednopodlažní ale má dvě výškové úrovně podlah. Zděná část podlahou navazuje na okolní terén. Část stavby, která je tvořena dřevěnou rámovou konstrukcí je vyvýšená cca o 90 výše. Celou stavbu zastřešuje sedlová střecha s hřebenem v jedné úrovni. Krov je tvořený z dřevěných prvků, Na skladovou část z jižní strany navazuje nákladní rampa s kamennou obezdívku a štěrkovou plochou. Povrchové úpravy vnitřní (omítky, nátery) jsou staré poruchové, provedení klasické – vápenné štukové. Venkovní povrchová omítka je taktéž klasického provedení – vápenocementová. Objekt není napojen na inženýrské sítě elektro, plyn. voda a kanalizace ve smyslu přípojek. Ale vzhledem k tomu, že je zde umístěna toaleta, voda, odpad a elektro bude dotažen z přilehlé hlavní budovy Horního nádraží. Inženýrské sítě budou před zahájením bouracích prací demontovány nebo zaslepeny. Při demoličních pracích bude autorizovaná firma dbát zvýšené opatrnosti na skryté vady a případné podzemní sítě.

SO 02 – Jedná se o jednoduchý skladový objekt, jednopodlažní s pultovou střechou. Objekt je částečně zděný a částečně je tvořený dřevo-konstrukcí s plechovým opláštěním. Objekt není napojen na žádné inženýrské sítě. Výšková úroveň podlahy je stejná u zděné části objektu i u dřevěné konstrukce s plechovou fasádou.

1. **stručný popis technických nebo technologických zařízení**

Technická ani technologická zařízení nejsou součástí staveb.

1. **výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě**

Dle zběžného prohlédnutí stavby nejsou přítomny žádné azbestové ani jiné škodlivé materiály.

# B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

1. **napojovací místa technické infrastruktury**

Objekt SO 01 je napojen stávajícím sjezdem na místní komunikaci. Sjezd zůstane zachován, slouží i k obsluze sousedního objektu č.p. 493. Objekt není napojen na přípojky inženýrských sítí elektro, plyn a voda. Objekt je napojen přípojkou dešťové kanalizace která se napojuje do jednotné kanalizace. Přípojka jednotné kanalizace bude ukončena revizní šachtou z PP DN 425 na pozemku investora, zbývající část bude demontována v rámci demolice. Přípojku budu možné využít v rámci nové výstavby při celkové revitalizaci prostor, tato varianta bude řešena v samostatném řízení.

Objekt SO 02 není napojen na žádné inženýrské sítě ani dopravní infrastrukturu.

1. **připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky**

**Neřeší se.**

1. **způsob odpojení**

Objekt je napojen přípojkou dešťové kanalizace, která se napojuje do jednotné kanalizace. Přípojka jednotné kanalizace bude ukončena revizní šachtou z PP DN 425 na pozemku investora, zbývající část bude demontována v rámci demolice. Přípojku budu možné využít v rámci nové výstavby při celkové revitalizaci prostor, tato varianta bude řešena v samostatném řízení. Veškeré inženýrské sítě v bezprostřední blízkosti budovy budou vytyčeny a ochráněny před případným poškozením. Při demoličních pracích bude autorizovaná firma dbát zvýšené opatrnosti na skryté vady a případné podzemní sítě.

# B.4 ÚPRAVY TERÉNU A ŘEŠENÍ VEGETACE PO ODSTRANĚNÍ STAVBY

**a) terénní úpravy po odstranění stavby**

Po odstranění staveb bude na pozemku realizována nová objektová stavba.

**b) použité vegetační prvky, biotechnická opatření**

Nově navezená zemina bude zatravněna.

# B.5 ZÁSADY ORGANIZACE BOURACÍCH PRACÍ

**a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,**

V zájmovém území se kromě přípojky dešťové kanalizace nenacházejí žádné významné sítě a odpojovací body.

**b) odvodnění staveniště,**

Neřeší se.

**c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,**

Napojení na staveniště je pomocí stávající komunikace.

Přípojky inženýrských sítí jsou stávající k vedlejšímu objektu. Z tohoto místa bude možné napojení staveniště

Elektro NN – stávající připojení

Voda – stávající připojení

Kanalizace – stávající napojení.

**d) vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky,**

Odstranění objektu nebude rušit okolní pozemky a ani stavby. Demolice nemá žádné negativní účinky. Při bourání stavby bude zajištěn dohled statika.

**e) ochrana okolí staveniště,**

Staveniště bude oploceno mobilním oplocením a bude zamezen přístup nepovolaným osobám.

**f) maximální zábory,**

Nepožadují se. Staveniště nepřesáhne obvod parcely. V nočních hodinách bude zabezpečeno proti vniknutí.

**g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo dalšího využití nebo likvidace,**

Odpadní hospodářství se řídí zákonem č. 541/2020 Sb o odpadech. Nakládání s odpady bude dle §13 zákona č. 541/2020 Sb, s odpady se bude nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Předávání odpadů bude zabezpečeno na základě smlouvy vždy oprávněné osobě (OO).

V rámci stavby bude produkován stavební odpad. Odpad bude tvořit z části vybourané k-ce a z části obalový materiál. Odpadový materiál bude ukládán na vyhrazené místo a bude průběžně odvážen na předem určenou skládku. Veškerý odpad, včetně odpadů výše neuvedených, vznikající při zemních pracích a vlastní realizaci stavby, bude zatřízen ve smyslu vyhlášky*, o katalogu odpadů*, uložen a likvidován odpovídajícím způsobem ve smyslu zákona *o odpadech*, ve znění platných předpisů. Likvidace odpadů a dokladování likvidace zajistí stavební firma. Jedná se o stavbu malého rozsahu a výraznější a dlouhodobé negativní jevy se nepředpokládají.

Při stavbě bude postupováno podle „Metodického návodu odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi" Ministerstva životního prostředí. Stavební odpad, který vznikne při realizaci stavby bude v maximální míře předán do zařízení určeného k recyklaci předmětného druhu odpadu.

*Kategorizace odpadů:*

Při výstavbě a provozu vznikají odpady, které se dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, musí třídit a vést o nich evidenci dle druhu, množství a způsobu nakládání s nimi.

Původce odpadů zařazuje odpady dle katalogu odpadů dle vyhlášky č. 8/2021Sb o Katalogu odpadů.

Zařazování je dle kódu druhu odpadů (šestimístné číslo) a názvu odpadu. Kategorie odpadu (N - nebezpečný odpad, O - ostatní odpad).

Odpady které mohou vznikat v průběhu výstavby:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **17** | **STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)** |  |  |  |
| **Kód** | **Název odpadu** | **Kategorie** | **Tuny** | **Nakládání s odpadem** |
| **17 01 01** | **Beton** | O | 17,8 | Bude kladen důraz na přednostní využití odpadů (např. předání k recyklaci oprávněné osobě) |
| **17 01 02** | **Cihly** | O | 8,6 | Bude kladen důraz na přednostní využití odpadů (např. předání k recyklaci oprávněné osobě) |
| **17 02 01** | **Dřevo** | O | 10,8 | Bude kladen důraz na přednostní využití odpadů (např. předání k recyklaci oprávněné osobě) |
| **17 02 02** | **Sklo** | O | 0,5 | Bude kladen důraz na přednostní využití odpadů (např. předání k recyklaci oprávněné osobě) |
| **17 02 03** | **Plasty** | O | 0,2 | Bude kladen důraz na přednostní využití odpadů (např. předání k recyklaci oprávněné osobě) |
| **17 03** | **Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu** | O | / | Nejprve bude posouzena možnost zpracování ZAS dle třídy T1-T4. Následně bude určen typ recyklace. |
| **17 04 05** | **Železo a ocel** | O | 2,4 | Bude kladen důraz na přednostní využití odpadů (např. předání k recyklaci oprávněné osobě) |
| **17 05 04** | **Zemina a kameny** | O | 3,3 | Bude kladen důraz na přednostní využití odpadů (např. zpětným využitím v rámci terénních úprav) |
| **17 09 04** | **Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03** | O | 5,0 | Odvoz na příslušnou skládku |

Odpady vznikající budoucím provozem:

Odpad bude řešen odvozem na skládky dle platné městské organizace.

Likvidace odpadů vzniklých při stavbě

Pro jednotlivé druhy odpadů je nutné nejprve hledat vhodný způsob využití teprve potom způsob likvidace, který není v rozporu s předpisy upravujícími odpadové hospodářství.

Odpady ostatní (O), které není nutno likvidovat na zvláštních skládkách, budou likvidovány nebo využívány běžným způsobem (Technické služby, Kovošrot apod.) nebo budou využity pro zásypy na stavbě (pouze neznečištěná zemina).

Odpady nebezpečné (N), budou likvidovány odbornými firmami k těmto výkonům oprávněnými a disponujícími povolením orgánů státní správy k nakládání s těmito odpady v souladu se zák. č. 541/2020 Sb. o odpadech a vyhlášky č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů.

Likvidace těchto odpadů v průběhu stavby bude doložena protokolárně při kolaudaci - ke kolaudačnímu řízení bude předložen přehled odpadů, které vznikly během stavební činnosti jejich skutečná množství a způsob jejich likvidace.

**h) ochrana životního prostředí při odstraňování stavby,**

Pro ochranu ŽP jsou stanoveny podmínky pro nakládání s odpady – viz. předchozí bod.

Dodavatel stavby je povinen:

* zabezpečit očistu komunikací při výjezdu ze stavby, tak jak i očistu mechanizmů před vjezdem na obecní komunikace.
* při demoličních pracích bude používáno skrápění vodou z důvodu zamezení prašnosti okolí.

Dodavatel stavby provede opatření ke snížení hlučnosti a prašnosti na stavbě (kropení, plachty a dodržování stanovené doby práce). Po ukončení demoličních prací se provede rekultivace travnatých ploch dotčených výstavbou.

Stavebními pracemi se podstatně nezhorší životní prostředí (z hlediska prašnosti a hlučnosti) v lokalitě za předpokladu, že:

- demoliční práce včetně přemisťování suti budou prováděny s maximálním opatřením proti vzniku a šíření prachu, tedy skrápěním, přeprava uzavřenými shozy, uzavřenými kontejnery, oplachtovanými nákladními vozy, sítě na lešení a pod.

- stavební materiály (včetně stavebního odpadu) budou skladovány tak, aby nemohlo dojít k jejich rozptylu do ovzduší nebo po okolních plochách

- demolice objektu bude prováděna s maximálními opatřeními proti šíření hluku a bude realizována pouze v denní době – stavební práce budou prováděny tak, aby hlukem ani jiným způsobem

Veškeré práce prováděné na staveništi budou prováděny zaškolenými pracovníky v souladu s příslušnými ustanoveními v NV č.591/2006 Sb. a NV č.362/2005 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Veškeré demoliční práce budou prováděny s ohledem na okolní zástavbu v pracovní dny v době od 7.00 hod do 21.00 hod.

Při stavebních pracích nedojde (vzhledem k charakteru a rozsahu činnosti) ke střetu veřejných zájmů a potřeb stavební činnosti.

Staveniště nepřesáhne obvod parcely. V nočních hodinách bude zabezpečeno proti vniknutí.

**i) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů5),**

Veškeré demoliční práce musí být prováděny podle požadavků vyhlášky ČÚBP č. 324/1990 Sb. a Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Pokud se během prací vyskytnou mimořádné poměry, které neřeší technologický postup, je nutno práce přerušit a přizvat k řešení kvalifikovaného pracovníka, který technologický postup doplní. Veškeré ruční i strojní zařízení musí být obsluhováno kvalifikovanými pracovníky. Pracovníci na stavbě budou používat ochranné pomůcky a prostředky a projdou školením o zásadách bezpečnosti práce. Na staveništi bude udržován pořádek.

**j) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,**

Neřeší se.

**k) zásady pro dopravně inženýrské opatření,**

Neřeší se.

# ****ZÁVĚR****

Investor si je vědom, že dokumentace je zpracována v rozsahu pro odstranění stavby.

# C. SITUAČNÍ VÝKRESY

# ****C.1 Situace širších vztahů****

# ****C.2 Katastrální situační výkres****

**C.3 Koordinační situace**

# D. DOKUMENTACE

* 1. **Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu**
     1. Architektonicko stavební řešení

# E. DOKLADOVÁ ČÁST

* 1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů
  2. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

E.3 Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů

* 1. Projekt zpracovaný báňským projektantem
  2. Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření s energií
  3. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace