|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | nový | X | Kónický Al | Ø 146/60 | nový |  | X |  | 0 | X // 0 // 0 | X |  | SR 461 - 14 Cu | X |  |  | L1 |
| 02 | stávající | X | Kónický Al | Ø 146/60 | nový |  | X |  | 0 | 0 // X // 0 | X |  | SR 461 - 14 Cu | X |  |  | L2 |
| 03 | stávající | X | Kónický Al | Ø 146/60 | nový |  | X |  | 0 | 0 // X // 0 | X |  | SR 461 - 14 Cu | X |  |  | L3 |
| 04 | nový | X | Kónický Al | Ø 146/60 | nový |  |  | X | X | 0 // 0 // X | X |  | SR 461 - 14 Cu | X | 5 |  | L1 |
| 05 | nový | X | Kónický Al | Ø 146/60 | nový |  |  | X | X | 0 // 0 // X | X |  | SR 461 - 14 Cu | X | 5 |  | L2 |
| 06 | nový | X | Kónický Al | Ø 146/60 | nový |  |  | X | X | 0 // 0 // X | X |  | SR 461 - 14 Cu | X | 5 |  | L3 |
| 07 | stávající | X | Kónický Al | Ø 146/60 | nový | - |  | X | X | 0 // 0 // X | 3x |  | SR 463 - 14 Cu | X | 5 + 10 | 2x | L1, L2, L3 |
| 08 | stávající | X | Kónický Al | Ø 146/60 | nový | - | X |  | 0 | 0 // X // 0 | X |  | SR 461 - 14 Cu | X |  |  | L1 |
| 09 | stávající | X | Kónický Al | Ø 146/60 | nový | - | X |  | 0 | 0 // X // 0 | X |  | SR 461 - 14 Cu | X |  |  | L2 |
| 10 | stávající | X | Kónický Al | Ø 146/60 | nový |  | X |  | 0 | 0 // X // 0 | X |  | SR 461 - 14 Cu | X |  |  | L3 |
| 11 | nový | X | Kónický Al | Ø 146/60 | nový |  | X |  | 0 | X // 0 // 0 | X |  | SR 461 - 14 Cu | X |  |  | L1 |
| 12 | stávající | X | Kónický Al | Ø 146/60 | nový |  | X |  | 0 | 0 // X // 0 | X |  | SR 461 - 14 Cu | X |  |  | L2 |
| 13 | stávající | X | Kónický Al | Ø 146/60 | nový |  | X |  | 0 | 0 // X // 0 | X |  | SR 461 - 14 Cu | X |  |  | L3 |
| 14 | stávající | X | Kónický Al | Ø 146/60 | nový |  | X |  | 0 | 0 // X // 0 | X |  | SR 461 - 14 Cu | X |  |  | L1 |
| 15 | stávající | X | Kónický Al | Ø 146/60 | nový |  |  | X | X | 0 // 0 // X | X |  | SR 461 - 14 Cu | X | 5 |  | L2 |
| 16 | stávající | X | Kónický Al | Ø 146/60 | nový |  |  | X | X | 0 // 0 // X | X |  | SR 461 - 14 Cu | X | 5 |  | L3 |
| 17 | stávající | X | Kónický Al | Ø 146/60 | nový |  |  | X | X | 0 // 0 // X | X |  | SR 461 - 14 Cu | X | 5 |  | L1 |
| 18 | stávající | X | Kónický Al | Ø 146/60 | nový |  |  | X | X | 0 // 0 // X | X |  | SR 461 - 14 Cu | X | 5 |  | L2 |
| 19 | nový | X | Kónický Al | Ø 146/60 | nový |  | X |  | 0 | X // 0 // 0 | X |  | SR 461 - 14 Cu | X |  |  | L3 |
| 20 | stávající | X | Kónický Al | Ø 146/60 | nový |  | X |  | 0 | 0 // X // 0 | X |  | SR 461 - 14 Cu | X |  |  | L1 |
| součet | | **20 ks** | **20 ks** |  |  |  | **12 ks** | **8 ks** |  | **3 // 9 // 8** | **22 ks** |  | **19 ks // 1 ks** | **20 ks** | **50 m** | **2 ks** |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | nový | X | Kónický Al | Ø 146/60 | nový |  | X |  | 0 | X // 0 // 0 | X |  | SR 461 - 14 Cu | X |  |  | L2 |
| 22 | stávající | X | Kónický Al | Ø 146/60 | nový |  |  | X | X | 0 // 0 // X | X |  | SR 461 - 14 Cu | X | 5 |  | L3 |
| 23 | stávající | X | Kónický Al | Ø 146/60 | nový |  |  | X | X | 0 // 0 // X | X |  | SR 461 - 14 Cu | X | 5 |  | L1 |
| 24 | stávající | X | Kónický Al | Ø 146/60 | nový | - | X |  | 0 | 0 // X // 0 | X |  | SR 461 - 14 Cu | X |  |  | L2 |
| 25 | stávající | X | Kónický Al | Ø 146/60 | nový | - | X |  | 0 | 0 // X // 0 | X |  | SR 461 - 14 Cu | X |  |  | L3 |
| 26 | stávající | X | Kónický Al | Ø 146/60 | nový | - | X |  | 0 | 0 // X // 0 | X |  | SR 461 - 14 Cu | X |  |  | L1 |
| 27 | stávající | X | Kónický Al | Ø 146/60 | nový | - | X |  | 0 | 0 // X // 0 | X |  | SR 461 - 14 Cu | X |  |  | L2 |
| 28 | nový | X | Kónický Al | Ø 146/60 | nový |  | X |  | 0 | X // 0 // 0 | X |  | SR 461 - 14 Cu | X |  |  | L3 |
| 29 | stávající | X | Kónický Al | Ø 146/60 | nový | - | X |  | 0 | 0 // X // 0 | X |  | SR 461 - 14 Cu | X |  |  | L1 |
| 30 | stávající | X | Kónický Al | Ø 146/60 | nový |  |  | X | X | 0 // 0 // X | 2x |  | SR 462 - 14 Cu | X | 5 + 5 | 1x | L2, L3 |
| 31 | stávající | X | Kónický Al | Ø 146/60 | nový |  | X |  | 0 | 0 // X // 0 | X |  | SR 461 - 14 Cu | X |  |  | L1 |
| 32 | nový | X | Kónický Al | Ø 146/60 | nový |  | X |  | 0 | X // 0 // 0 | X |  | SR 461 - 14 Cu | X |  |  | L2 |
| 33 | stávající | X | Kónický Al | Ø 146/60 | nový |  | X |  | 0 | 0 // X // 0 | X |  | SR 461 - 14 Cu | X |  |  | L3 |
| 34 | stávající | X | Kónický Al | Ø 146/60 | nový |  | X |  | 0 | 0 // X // 0 | X |  | SR 461 - 14 Cu | X |  |  | L1 |
| 35 | stávající | X | Kónický Al | Ø 146/60 | nový |  | X |  | 0 | 0 // X // 0 | X |  | SR 461 - 14 Cu | X |  |  | L2 |
| 36 | stávající | X | Kónický Al | Ø 146/60 | nový |  | X |  | 0 | 0 // X // 0 | X |  | SR 461 - 14 Cu | X |  |  | L2 |
| 37 | stávající | X | Kónický Al | Ø 146/60 | nový |  | X |  | 0 | 0 // X // 0 | X |  | SR 461 - 14 Cu | X |  |  | L3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| součet | | **17 ks** | **17 ks** |  |  |  | **14 ks** | **3 ks** |  | **3 // 11 // 3** | **18 ks** |  | **16 ks // 1 ks** | **17 ks** | **20 m** | **1 ks** |  |
| přenos str. 1 | | 20 ks | 20 ks |  |  |  | 12 ks | 8 ks |  | 3 // 9 // 8 | 22 ks |  | 19 ks // 1 ks | 20 ks | 50 m | 2 ks |  |
| **Suma celkem** | | **37 ks** | **37 ks** |  |  |  | **26 ks** | **11 ks** |  | **6 // 20 // 11** | **40 ks** |  | **35 ks // 1 ks // 1 ks** | **37 ks** | **70 m** | **3 ks** |  |