Příloha B - Profylaxe
Plán běžné údržby a odborných servisních prohlídek parkovacích automatů TicketLine a ZS Green center 
	
Plán je sestaven na základě doporučení výrobce PA a ZS.

Běžnou údržbu provádějí námi vyškolení pracovníci klienta a pravidelné pohlídky (odborný servis) provádějí naši technici.

1) Běžná údržba

interval provádění: 1*měsíčně nebo při doplnění lístků (podle toho, která událost nastane dříve)

rozsah prací:  
-	vyčištění dráhy lístků v tiskárně štětcem
-	vyčištění tiskové hlavy štětcem, příp. lihem
-	vyčištění mincovní dráhy (vstupní mincovní západky,                  
    mincovního zkoušeče, mezipokladny) – vše lihem
-	vyčištění a konzervace exponovaných částí povrchu PA  a  ZS (automatické pokladny), tj. okolí mincovního vstupu, tlačítek, výpadové šachty mincí, případně plexiskla chránícího displej   
-	přezkoušení funkce proudového chrániče (stiskem tlačítka T)

2) Odborné servisní prohlídky

     Odborný servis PA zahrnuje provádění průběžných prohlídek
     v intervalu 6-ti měsíců.

rozsah prací:  
-	provedení běžné údržby podle bodu 1
-	seřízení vstupní mincovní západky
-	vyčištění, seřízení a nastavení tiskárny včetně tiskové hlavy
-	kontrola příjmu mincí mincovním zkoušečem, příp. programování
-	kontrola funkce mezipokladny, vyčištění
-	kontrola fyzického stavu mincí v mincovních tubách
-	kontrola stavu akumulátoru (12V), kontrola napájecích modulů (síťový zdroj, regulátor dobíjení akumulátoru)
-	kontrola řídící elektroniky (databáze, provozních data) 
-	kontrola ovládacích prvků (servisní klávesnice, venkovní tlačítka, senzor mincovního vstupu)
-	kontrola vnitřního osvětlení a topení
-	venkovní údržba celého povrchu PA (odstranění nečistot, konzervace)
-	kontrola kapacity akumulátoru, případná výměna
-	kontrola pohonu automatických závor
-	kontrola indukčních smyček

časová náročnost: 2 hod / PA, 3 hod / ZS
cena za prohlídku včetně práce technika: 1.200,- Kč bez DPH