**SmVaK – požadované doklady**

1. projektová dokumentace **opravená dle skutečného provedení** stavby v jednom vyhotovení (Původní PD, nutné opravit dle skutečnosti – v dokumentaci tj. technické zprávy i veškeré výkresy, musí být uvedené změny a to např. délka řadu (přesně dle geodetického zaměření), změna trasy, změna hloubky uložení, změna osazené armatury, jiná dimenze, popř. další jakákoliv změna. Bude uvedené „**opraveno dle skutečného stavu**“ a to na každém výkrese původní PD vč. technických zpráv - **razítko a podpis zhotovitele**)
2. zaměření stavby v tištěné a digitální formě (technická zpráva, souřadnice, výkres, dwg či dgn)
3. protokol o směrovém vytýčení vodiče
4. doklad o převzetí stavby mezi zhotovitelem a investorem stavby
5. technická specifikace veškerých osazených armatur (uzávěry, hydranty, napojení a uzávěry domovních přípojek, zákopové soupravy) – výrobce, dimenze a typové označení viz samostatná příloha. - zašlu na email - excelovské tabulky vyplní zhotovitel a každý list ať potvrdí razítkem a podpisem
6. pověření provozovatele na zajišťování odstraňování závad v záruční době díla u jejího zhotovitele – zašlu emailem – vyplní zhotovitel a také podepíšete
7. protokoly o provedených rozborech kvality pitné vody na vodovodní síti VČETNĚ VYHODNOCENÍ
8. zápis o provedení tlakové zkoušky vodovodního potrubí